
《期货公司异构多活交易信息系统建设
指南》编制说明

一、背景及意义
随着我国期货市场快速发展，交易品种扩容、国际化进程加速、客户交易需求多元化，期货公司交易系统面临高并发、低延迟、强容灾、自主可控的严峻挑战。传统“主备灾备”架构因技术同构、切换延迟、单点失效等问题，难以满足业务连续性“零中断”的监管要求与客户体验预期。
为系统性解决上述痛点，中国期货业协会牵头制定《期货公司异构多活交易信息系统建设指南》，首次在期货行业提出“异构多活”架构的标准化建设路径。该标准突破“同构双活”局限，倡导在不同技术栈、硬件平台、软件架构下构建多个可独立承载全量业务的“活”节点，实现：
高可用：多节点并行运行，任意节点故障不影响交易；
强容灾：跨地域、异构部署，抵御软硬件、网络、区域级灾难；
业务连续：盘中实时切换，客户无感知，结算数据强一致；
信创合规：支持国产化替代，满足金融行业安全可控要求；
弹性扩展：支持差异化服务、客户分层管理，赋能业务创新。
该标准的发布，填补了期货行业在异构多活架构标准化建设领域的空白，是落实《证券期货业网络和信息安全管理办法》《信息系统备份能力规范》等监管要求的关键举措，标志着我国期货公司核心交易系统从“被动灾备”迈向“主动高可用”新阶段，为行业数字化转型与高质量发展提供坚实技术底座。
二、工作简况 
（一）起草单位 
根据2024年团体标准制定计划，协会牵头组织中金所数据有限公司、国泰君安期货有限公司、中泰期货股份有限公司、银河期货有限公司、南华期货股份有限公司、上海期货信息技术公司、大连飞创信息技术公司、上海金仕达软件科技股份有限公司、恒生电子股份有限公司等单位成立标准编制工作组，共同起草本标准。 
（二）主要工作过程 
1、2025年1月-3月，开展标准调研和起草工作，确定标准起草思路及内容框架。 
[bookmark: _GoBack]2、2025年4月-2026年6月，完成标准初稿起草工作。 
三、编制主要内容 
本标准系统构建了从建设目标、组织保障、基础设施、系统要求、方案选型、测试验证、上线部署到运行保障与应急处置的全生命周期管理框架，配套全业务覆盖与核心模块轻量化两类典型案例，为期货公司提供可落地、可评估、可复用的实施路径。
（一）构建高可用、零中断的业务连续体系
通过异构多活架构实现多个独立运行的交易节点并行服务，消除单点故障风险，确保在硬件、软件、网络或区域性灾难发生时，系统可实现自动/手动切换，保障客户交易“不中断、无感知”。
（二）实现异构技术栈的协同与容灾
要求主备系统采用不同技术架构、硬件平台、操作系统或数据库，避免“同构共因故障”，提升系统抗攻击、抗漏洞、抗供应链风险能力，满足金融信创与自主可控监管要求。
（三）建立全链路数据一致性保障机制
对账户、资金、持仓、密码、权限等核心数据实施实时同步+盘后对账双轨机制，明确区分实时同步（如密码、资金）与非实时同步（如费率、客户信息）数据类型，确保切换前后客户资产与交易状态绝对一致，杜绝数据错乱与资金风险。
（四）设计可落地、可验证的建设与运维闭环
从方案选型、系统测试、上线策略、监控体系、应急响应全流程标准化，配套全业务、核心模块两大典型实施案例，提供可复制、可审计、可考核的落地路径。
（五）强化安全合规与组织保障机制
建立独立运维团队，实行物理隔离、权限分离、操作分控；明确决策层、管理层、执行层三级职责；落实补丁管理、安全测试、数据加密、监管报送等合规要求，确保系统建设与运行全程符合《证券期货业网络和信息安全管理办法》等监管规范。
四、主要实验（或验证）分析 
本标准在编制过程中，严格遵循监管要求，为期货公司按需开展异构多活交易信息系统建设提供参考。 
五、重大分歧意见的处理经过和依据 
无。
六、贯彻标准的要求和建议措施 
本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作准则 第一部分：标准的结构和编写》JR/T 0352.1—2026《证券期货业标准化工作导则 第1部分：标准的名称》《中国期货业协会团体标准管理办法》规定组织制定。
本标准作为推荐性团体标准，期货公司及相关方可参照本标准开展异构多活交易信息系统建设。 
七、废止有关现行标准的建议 
不涉及废止现行有关标准。
八、其他说明项 
无。 
